PTBM048A0X

MIDLAND 78-976 79-892

#
CHASSIS PTBM048A0X

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

REGLAGES

##
REGLAGES

EQUIPEMENT:

ALIM13,8 V | Fréquencemètre | Charge fictive 50 ohm | Oscilloscope
| DC Ampèremètre | RF SSG | AF SSG

Préparation

Clarifier | Midi
SQ GAIN | Max.
AF GAIN | Max.
RF GAIN | Max.
MIC GAIN | Max.
MOD, S/RF | S/RF
NB/ANL | Coupé
Band | D
Canal | 19

Ordre | Points de réglages | Procédures | Résultats
--- | --- | --- | ---
PLL |  |  |
1 | CT3 | Fréquencemètre sur TP2 AM-Modulation | 10.240MHz
2 | CT1 | Oscilloscope et Fréquencemètre sur TP3 AM-Modulation | 20.105MHz
3 | CT2 | Fréquencemètre sur TP2 LSB-Modulation | 20.1035MHz
4 | CT5 | Fréquencemètre sur TP5 AM-Modulation | 10.695MHz
5 | CT4 | Fréquencemètre sur TP5 AM-Modulation | 10.692MHz
VCO |  |  |
6 | VCO-Block | Voltmètre sur TP1 | 4,4Volt Canal 19
EMISSION |  |  |
7 | RV1 | Voltmètre sur Q10 (Emetteur) | 35mA
SSB Canal 11 |  |  |
8 | T1 | Oscilloscope et Wattmètre sur Antenne | Envoyer 2,4kHz à l'entrée Microphone i Ajuster pour maximum amplitude.
9 | T2 | IDEM | IDEM
SSB CANAL 22 |  |  |
10 | T4 | Oscilloscope sur base de Q8 | IDEM
11 | T5 | Oscilloscope sur base de Q8 Canal 1 | IDEM
SSB canal 11 |  |  |
12 | T6 | Oscilloscope sur emetteur de Q7 | IDEM
13 | T11 | Oscilloscope etWattmètre sur Antenne | IDEM
14 | L7 | Oscilloscope etWattmètre sur Antenne | Ajuster pour maximum
15 | L11 | IDEM | Ajuster pour maximum
16 | L13 | IDEM | Ajuster pour maximum
17 | RV4 | IDEM | Ajuster pour minimum de signal
18 | RV5 | IDEM | Ajuster pour minimum de signal
19 | RV11 (ALC) | IDEM | Feed 500Hz and 2,4kHz to Microphone input. Adjust for 18 Watt.
AM PUISSANCE |  |  |
20 | RV1 | IDEM | Ajuster pour 12 Watt
Modulation Alignement |  |  |
21 | RV12 | IDEM | Ajuster pour 80% de modulation
S'METRE TX |  |  |
22 | RV3 | Wattmètre sur antenne | Ajuster
Juste à vérifier |  |  |
23 | - | Voltmètre à la base de Q9 | 0,05 - 0,4 Volt
Transmit Frequency Check |  |  |
24 | - | Fréquencemètre sur antenne | Lire fréquence avec tolérence de(+/-900Hz)
RECEPTION |  |  |
AGC Alignement |  |  |
25 | RV8 | Voltmètre sur Terminal 15 de PCB | Ajuster pour 2 Volt
Sensibilité (AM) | T7 | Charge fictive 8 ohms et oscillo sur jack HP EXT | Ajuster pour maximum
26 |  |  |
Squelch |  |  |
27 | RV9 | IDEM | LIMITE COUPURE
28 | RV10 | IDEM USB-Modulation | LIMITE COUPURE
S'METRE |  |  |
29 | RV7 | Charge fictive 8 ohms et oscillo sur jack HP EXT | SSB-Modulation. ajuster pour "S "9"
30 | RV6 | 8 ohm Dummy Load and Oscilloscope to external Speaker jack | AM Modulation. ajuster pour "S "9"
FM |  |  |
31 | RV501 |  | Ajuster pour 1,5kHz Modulation (dev)