SUPER STAR 360

TRAM D-300

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

##

POINTS DE REGLAGES | CONDITION | REGLAGES | RESULTATS
PLL |  |  |
IC3 PIN 8 |  |  | 10.240 MHZ
TP1 | RX AM | L14 | MAXI A L’OSCILLO
TP2 | IDEM | L15 | 4 VOLTS
TP3 | IDEM | L16 | MAXI A L’OSCILLO
OSCILLATEUR |  |  |
TP5 | RX CW | L47 | 10.6950 MHZ
TP5 | RX USB | L48 | 10.6925 MHZ
TP5 | RX LSB | L49 | 10.6975 MHZ
| TX AM | VR6 | 27.185 MHZ
TP3 | RX AM CANAL 19 | L40 | 16.94 MHZ BANDE C
TP3 | RX USB CANAL 19 | L41 | 16.9425 MHZ BAND C
TP3 | RX LSB | L42 | 16.9375 MHZ BAND C
TP3 | RX AM CANAL 19 | L31 | 16.48 MHZ BANDE B
TP3 | RX USB CANAL 19 | L32 | 16.4925 MHZ BAND B
TP3 | RX LSB CANAL 19 | L33 | 16.4875 MHZ BAND B
TP3 | RX AM CANAL 19 | L22 | 16.04 MHZ BANDE A
TP3 | RX USB CANAL 19 | L23 | 16.0425 MHZ BAND A
TP3 | RX LSB CANAL 19 | L24 | 16.0375 MHZ BAND A
RECEPTION |  |  |
| RX USB | L3 | MAXI
| IDEM | L4 | IDEM
| IDEM | L5 | IDEM
| IDEM | L6 | IDEM
| IDEM | L7 | IDEM
| IDEM | L8 | IDEM
| IDEM | L17 | IDEM
| IDEM | L18 | IDEM
D2 | RX USB NB/ANL ON | L1 |
| IDEM | L2 |
| RX FM | L9 | MAXI
| RX FM | L10 | MAXI
| RX FM | L5 | DISCRI FM
EMISSION |  |  |  |
TP9+TP7- | TX USB | VR11 | 10 MA |
TP9-TP8- | TX USB | VR10 | 50 MA |
| TX AM | L64 | MAXIMUM |
| IDEM | L65 | IDEM |
| IDEM | L66 | IDEM |
| IDEM | L67 | IDEM |
| IDEM | L54 | IDEM |
| TX USB/LSB | VR4 | BALANCE MOD |
| TX AM | VR11 | 4 W ( MAX 10 W) |
| TX AM | VR8 |  |
| TX AM | VR7 | 90 % MODULATION |
| TX FM | VR3 | FM MODULATION |
S’METRE | AM | VR1 | S9 |
| RX AM | VR2 | SQ |