Albrecht AE497 CB-Radio

#
ALBRECHT AE 497

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINES

### Pour obtenir 400 Canaux, faire un pontage sur SJ3.

##
POUR MODIFIER LA PUISSANCE

Couper le pont J71 et relier le point haut à J3 par l'intermédiaire d'une résistance de 1K

puis réajuster SSB POWER

Pour pouvoir régler la puissance AM et FM de l'extérieur, remplacer VR4 par un potentiomêtre

##
ALIGNEMENT

POINTS DE CONTROLE | CONDITIONS | REGLAGES | RESULTATS
--- | --- | --- | ---
PLL | PROCEDURES |  |
TP1 |  | L37 | 5.1 Volt +/- 50mV DC Voltmêtre
TP3 | AM 27.185MHz | L38 | Maximum à Oscilloscope
OSCILLATEURS |  |  |
TP2 | AM 27.185MHz | L39 | 10.6950MHz
TP2 | USB 27.185MHz | L40 | 10.6925MHz
TP2 | LSB 27.185MHz | L41 | 10.6975MHz
IC201 Pin1 |  | L46 | 4.500000MHz
Q102 Base |  | CT10 | 10.240MHz
RECEPTION | ALIGNEMENT PROCEDURES |  |
TP8 | USB 27.185MHz | L30 | Maximum à l'oscilloscope
TP8 | USB 27.185MHz | L31 | Maximum IDEM
TP8 | USB 27.185MHz | L32 | Maximum IDEM
TP8 | USB 27.185MHz | L33 | Maximum IDEM
TP8 | USB 27.185MHz | L34 | Maximum IDEM
TP4 | USB 27.185MHz | L35 | Maximum IDEM
TP4 | USB 27.185MHz | L36 | Maximum IDEM
IC7 Pin1 | FM 27.185MHz | L47 | Maximum IDEM
IC7 Pin1 | FM 27.185MHz | L16 | Maximum IDEM
IC7 Pin7 | FM 27.185MHz | L17 | Maximum IDEM (FM DISCRI)
EMISSION | ALIGNEMENT PROCEDURES |  |
TP5(+) - TP6(-) | RETIRER CONN 1 | RV9 | 35mA à l'Ampèremêtre
TP5(+) - TP7(-) | RETIRER CONN 1 | RV8 | 85mA IDEM
PUISSANCE | TX AM 27.185MHz | L42 | Maximum de puissance
| TX AM 27.185MHz | L43 | Maximum IDEM
| TX AM 27.185MHz | L44 | Maximum IDEM
| TX AM 27.185MHz | L45 | Maximum IDEM
| TX AM 27.185MHz | L48 | Maximum IDEM
| TX AM 27.185MHz | L8 | Maximum IDEM
| TX USB 27.185MHz | RV14 | AJUSTER à 16 Watts
| TX AM 27.185MHz | RV4 | AJUSTER à 10 Watts
|  | RV5 | AM Modulation
|  | RV10 | FM Modulation
S'METRE | ALIGNEMENT PROCEDURES |  |
|  | RV12 | S'Mêtre reception
|  | RV7 | S'Mêtre Modulation
|  | RV1 | S'Mêtre emission
. | ALIGNEMENT PROCEDURES |  |
|  | RV2 | SQUELCH
|  | RV11 | 13.8 Volt