President George CB-Radio

PRESIDENT GEORGE

RETOUR SOMMAIRE

RETOUR GEORGE DEBUT

PLL

RECEPTION

EMISSION

SYNOPTIQUE

MODIFICATIONS

RECEPTION

EQUIPEMENT:

ALIM 13,2 V | SINAD METRE | Oscilloscope |
AM/FM SSG | (AM: 1 kHz 60% Mod.) | (FM: 1 kHz 1.2 kHz Déviation) |

Préparation

NB/ANL | COUPE |  |
HI CUT | COUPE |  |
SQUELCH | A FOND |  |
Volume | A FOND |  |
RF Gain | A FOND |  |
Clarifier | MIDI |  |
Fréquence | 27.185 MHz |  |

Ordre | Conditions | Points de réglages | Procédures
--- | --- | --- | ---
1 | AM 60% Mod. | L17 L2 L6 L7 L11 L12 L13 | Ajuster pour maximum
2 | FM 1.2 kHz Dev. | L16 | Ajuster pour maximum
3 | AM sans Mod. | VR4 | SSG: 40dB (50uV) Ajuster à"9"
4 | AM sans Mod. | VR2 | SSG: 66dB (1mV)
5 | USB sans Mod. | L15 and L14 | Ajuster pour maximum
6 | USB sans Mod. | VR3 | SSG: 40dB (50uV) Ajuster à "9"
7 | USB sans Mod. | VR1 | SSG: 66dB (1 mV)
8 | USB sans Mod. | L1 | Connecter l' Oscilloscope sur TP4.ajuster pour maxi lecture
9 | AM 26.065 MHz 60% Mod. | pas de réglage | SSG: 10dB lire plus de 20 dB SINAD
10 | AM 28.755 MHz 60% Mod. | pas de réglage | SSG: 10dB lire plus de 20 dB SINAD