CHASSIS EPT360014B

ALAN - 87

CHASSIS EPT360014B

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

##

POINTS DE REGLAGES | CONDITION | REGLAGES | RESULTATS
PLL |  |  |
IC5 PIN 3 |  |  | 10.240 MHZ
TP2 | BAND D CANAL 19 | L17 | 5.0 VOLTS
TP3 |  | L18 | MAXI A L’OSCILLO
OSCILLATEUR |  |  |
IC10 PIN 9 | AM | L19 | 16.9400 MHZ
IC10 PIN 9 | USB | L20 | 16.9425 MHZ
IC10 PIN 9 | LSB | L21 | 16.9375 MHZ
IC10 PIN 9 | TX AM | VR21 | 16.9400 MHZ
TP5 | TX AM | L26 | 10.6950 MHZ
TP6 | RX USB | L27 | 10.6925 MHZ
TP6 | RX LSB | L28 | 10.6975 MHZ
TP5 | TX USB | VR7 | SSB BALANCE
RECEPTION |  |  |
| RX AM | L6.L7.L8 | RF
| RX AM | L10.L11.L12 | AM/FM/SSB
| RX AM | L3.L4 | FI AM/FM
| RX FM | L5 | DISCRI FM
TP1 | RX USB | L1.L2 | FI NB
| RX USB | VR3 | SSB SQUELCH
| RX AM | VR4 | AM/FM SQUELCH
AM/FM S’METRE | RX AM | VR1 |
SSB S’METRE | RX SSB | VR2 |
EMISSION |  |  |
TP9+TP8- | DRIVER | VR11 | 10 MA
TP9+ TP7- | FINAL | VR10 | 100 MA
TP9+ TP7- | FINAL | VR20 | 100 MA
| TX AM | L42 | MAXI
| TX AM | L43 | VCO
| TX AM | L44 | TX CARRIER 10.695 MHZ
| TX AM | L40.L42 | MAXI PWR
| TX AM | L33 | MINI HARMONIQUES
| TX AM | VR13 | 15 WATTS AM/FM
| TX USB | VR12 | 20 WATTS SSB
| TX AM | VR14 | 90 % MODULATION
| TX FM | VR5 | FM MODULATION
| TX CW | VR16 | CW TONE
S’METRE EMISSION | TX AM | VR8 | PWR INDICATION