STABO XM-5012 CB-Radio

#
STABO XM-5012

RETOUR AU SOMMAIRE

SYNOPTIQUE

##
REGLAGES

Alim: 13,8 V | Fréquencemetre | charge fictive50 ohm | Oscilloscope
RF Wattmetre | DC Amperemetre | RF SSG | AF SSG

SQ GAIN | Max.
AF GAIN | Max.
RF GAIN | Max.
MIC GAIN | Max.
NB/ANL | Off
Canal 19 | Fréquence: 27.185MHz

Points de reglages | Condition | Réglages | Résultats
--- | --- | --- | ---
OSCILLATEUR |  |  |
| TX AM | CT1 | 27.185MHz canal 19
PLL |  |  |
TP1 | TX AM | L702 | 2,5 Volt 27.185MHz
TP1 | RX AM | L701 | 2,5 Volt 27.185MHz
TP2 | RX AM | L8 | Maximum Oscilloscope
RECEPTION |  |  |
TP5 | RX AM | L1 (RF) | Maximum Oscilloscope
TP5 | RX AM | L2 (RF ) | Maximum Oscilloscope
TP5 | RX AM | L3 (RF ) | Maximum Oscilloscope
TP5 | RX AM | L4 (IF 10,7MHz) | Maximum Oscilloscope
TP5 | RX AM | L5 (IF 455kHz) | Maximum Oscilloscope
TP5 | RX AM | L7 (IF 455kHz) | Maximum Oscilloscope
TP5 | RX AM | L6 (IF 455kHz) | Maximum Oscilloscope
TP3 | RX FM | L21 | Maximum Oscilloscope DISCRI FM
S-Meter | RX AM | VR1 | "S=9"
| RX AM | VR2 | SQ
EMISSION |  |  |
Output Power | TX AM | L16 | Maximum Power Meter (4 Watt)
RF Power Meter | TX AM | VR4 | "4 Watt"
| TX AM | VR5 | 90% AM-Modulation
| TX FM | VR6 | 2 kHz FM-Deviation
| TX AM | VR7 | Mic. Gain