President Lincoln CB-Radio

#
President Lincoln CB-Radio

RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

REGLAGES

###
EMISSION

EQUIPEMENT

ALIM: 13,8 V | AF SSG | RF VTVM | VOLTMETRE
AF VTVM | FM Détecteur Linéaire | Oscilloscope | WATTMETRE
Charge fictive, 50 ohm |  |  |

PREPARATION

VR112 | A FOND |  |
VR113 | IDEM |  |
VR103 | IDEM |  |
SWR/CAL | IDEM |  |
RF Gain | Position Midi |  |
PA SW | Coupé |  |
INDIC SW | RF |  |
Mic Gain Sw | Coupé |  |
RF Power | Max. |  |
Fréquence | 28.000 MHz |  |

Ordre | Condition | Réglages | Procédure
--- | --- | --- | ---
1 | USB Sans Mod. | VR112 | Retirer la plaque (PB-100) Connecter Ampèremètre sur TP4 (+) etTP3 (-). Ajuster VR112 pour 50 mA
2 | USB Sans Mod. | VR113 | Retirer la plaque (PB-100) Connecter Ampèremètre sur TP4 (+) etTP (-). Ajuster VR113 pour 50 mA
3 | USB 1 mV Mod. | L111 | Connecter Wattmètre sur Ant..Ajuster L111 pour maximum
4 | USB 30 mV Mod. | VR104 | Ajuster VR104 pour 32.5 V sur RF VTVM.
5 | USB 30 mV Mod. | VR106 | Ajuster VR106 en USB et LSB pour minimum de signal
6 | CW Sans Mod. | VR103 | Ajuster VR103 pour 21 Watts
7 | AM Sans Mod. | VR107 | Ajuster VR107 pour 10 Watts
8 | AM Sans Mod. | VR117 | Ajuster VR107 pour S "9"
9 | AM 1 kHz 30 mV Mod. | VR114 | Ajuster VR114 pour 85% de modulation
10 | AM 1 kHz 1 mV Mod. | VR115 | INDIC: MOD. Ajuster VR115 pour S "9"
11 | FM 1 kHz 30 mV Mod. | VR105 | Ajuster VR105 pour +/- 3 kHz déviation
12 | CW Sans Mod. Vol.: Max. | VR116 | Connecter la charge fictive (8 ohm) Ajuster VR116 pour 0.4 V