PRESIDENT GEORGE

RETOUR SOMMAIRE DES MODIFICATIONS

RETOUR

POUR OBTENIR 240 CX 12 WATTS AM - FM :

Court circuiter la diode D 424 en reliant mes pistes (voir fig)

A) Allumer le poste en appuyant sur POWER

B) Eteindre le poste en appuyant sur POWER

C) Appuyer longuement sur POWER, le poste s'allume puis s'éteint

D) Appuyer simultanement sur PA et DIMMER tout en maintenant la touche POWER enfoncée

E) Relâcher POWER en maintenant les deux autres touches. L'affichage "codE" clignote 5 secondes

F) "codE" s'éteint et l'afficheur reste allumé

H) Appuyer rapidement sur M1, l'afficheur s'éteint

I) Taper votre code d'accès, puis sur POWER, le poste est configuré.

Le bouton DIMMER permet de changer de bande.

Une pression brève permet de monter d'une bande

Une pression longue de descendre