ALAN 18

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

TABLEAU DES TENSIONS

REGLAGES

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | REGLAGES
AM CANAL 19 RX | CT 1 | PATTE 11. 10.240 MHZ
AM CANAL 40 | L 16 | C 66 . 4.0 VOLT
IDEM MAIS CANAL 1 | L 16 | 2.0 VOLTS
AM CANAL 19 | L9.L10.L11 | OSCILLO SUR BASE Q 19AMPLITUDE MAXI ET 27.185 MHZ
| L9.L10.L11 | IDEM SUR COLLECTEUR Q20
IDEM TX | L 13.L 14 | REGLER POUR PUISSANCE MAXI (L13 POUR 4 W)
IDEM 1 KHZ 6 MV GENE BF | RV4 | REGLER POUR 85 % MOD PUIS DIMINUER LE GENE DE 1 MV POUR OBTENIR PLUS DE 30 % DE MODULE
FM TX GENE 1.25 KHZ | RV5 | REGLER LE NIVEAU BF POUR DECALAGE DE 1.5 KHZ. REGLER RV5 POUR 1.7 A 2.0 KHZ DE DECALAGE
AM TX GENE 1 KHZ 60% | RV3 | REGLER RV3 POUR ALLUMER LA 5 EME LED
AM RX CANAL 19 GENE HF SUR 27.185 MHZ 1 KHZ 60% DE MODUL | L1 A L7 | SIGNAL MAXI POUR FM IDEM ET REGLER L 8
IDEM RF 60DB UV | RV6 | SQUELCH
IDEM MAIS 40 DB UV | RV2 | S'METRE