PTBN121A4X

TRISTAR 747

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

#
CHASSIS PTBN121A4X

ETAT | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
TX | T4 T5 T6 L8 L12 L14 | MAXI PUISSANCE
RX | T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 | MAXI RECEPTION
RX FM | T16 | DISCRI FM

##

Points de Réglages | Réglages | Déscription | Résultats
--- | --- | --- | ---
PLL |  |  |
| VCO-Block | VCO Voltage | 2,5 Volts 27.185MHz
OSCILLATEUR |  |  |
RECEPTION |  |  |
RV9 | AGC |  |
RV10 | AM Squelch |  |
RV11 | SSB Squelch |  |
EMISSION |  |  |
RV12 | SSB Mic. Gain |  |
RV2 | Bias Q10 |  |
RV13 | AM Réglage de la puissance | 10 Watt |
RV4 | ALC |  |
RV1 | Modulation FM | +/- 2kHz |
RV14 | AMC | 90% |
RV5 RV6 | Balance Mod | AJUSTER POUR MINIMUM SIGNAL |
S'METRE |  |  |
RV3 | S'METRE EMISSION |  |
RV8 | S'METRE RECEPTION | SSB (USB/LSB) |
RV7 | S'METRE RECEPTION | AM/FM |