AMERICAN CB 832

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

TENSIONS DES COMPOSANTS

MODE | REGLAGES | RESULTATS
CANAL 40 TX | L15 | TP1 (R61) obtenir 3.5V
RECEPTION |  |
CANAL 19 AM RF G MAXI | L16 L4 L3 L2 L1 | GENE SUR J501 VOLTMETRE SUR HP EXT POUR MAXI MESURE
IDEM | VR1 | GENE 100 MICROVOLTS POUR S9
IDEM VOL 50 MW | L6 | GENE A 1000 MICROVOLTS MAXI LECTURE
VOL MAXI SQULCH MAXI | VR2 | GENE IDEM ET AJUSTER POUR DEBUT DE SIGNAL
EMISSION |  |
FM CANAL 18 | L14 L13 L12 L10 | OBTENIR MAXI PUISSANCE
IDEM | L 10 | 4 WATTS
IDEM | VR3 | S9
IDEM | VR5 | GENE 30 MV POUR 2.5 KHZ