Sommerkamp TS-789DX CB-Radio

#
SOMMERKAMP TS-789DX

RETOUR AU SOMMAIRE

SYNOPTIQUE

##
REGLAGES

Alim: 13,8 V | Fréquencemetre | charge fictive50 ohm | Oscilloscope
RF Wattmetre | DC Amperemetre | RF SSG | AF SSG

Fine | Mid.
Clarifier | Mid.
SQ GAIN | Max.
AF GAIN | Max.
RF GAIN | Max.
MIC GAIN | Max.
NB/ANL | Off
MID Band, Ch. 19 | Frequence: 27.185MHz

POINTS DE REGLAGES | Condition | REGLAGES | RESULTATS
--- | --- | --- | ---
PLL |  |  |
IC8 #4 | RX AM | L21 | 10.2400MHz
IC8 #4 | RX USB | L22 | 10.2425MHz
IC8 #4 | RX LSB | L23 | 10.2375MHz
D32 | TX AM | L27 | 10.6950MHz
D32 | TX USB | L28 | 10.6975MHz
D32 | TX LSB | L29 | 10.6925MHz
R130 | RX AM | L17 | VCO : 2,5 Volt 27.185MHz
RECEPTION |  |  |
LF | RX FM | L6 | Discri
EMISSION |  |  |
TP3 (+) TP1 (-) | TX USB | VR9 (TR48 Bias) | 50mA
TP3 (+) TP1 (-) | TX USB | VR10 (TR49 Bias) | 50mA
TP3 (+) TP2 (-) | TX USB | VR11 (TR50 Bias) | 10mA
TP1 | TX SSB | VR7 | Module Balance
S'Metre | TX AM | VR13 | 30 Watt AM PWR
Deviation | TX FM | VR6 | +/- 2kHz FM Déviation
METER |  |  |
RF Metre | TX AM | VR8 | "30 Watt"
SWR Metre | TX AM | VR5 |

##
Micro

BROCHE | Description
--- | ---
1 | MASSE (COMMUN)
2 | Microphone
3 | TX
4 | RX
5 | Program UP
6 | Program DOWN