GALAXY SATURNE

(Ancienne platine)

RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINES

SYNOPTIQUES

FREQUENCEMETRE

ECHO

SYNTHESE

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
FREQUENCEMETRE ENTRE C78 ET C79 | CANAL 19 |  | 10.240 MHZ SINON CJANGER LE QUARTZ
FREQUENCEMTRE SUR TP 6 | CW | L26 | 10.695 MHZ
IDEM | USB | L27 | 10.6925 MHZ
IDEM | LSB | L28 | 10.6975 MHZ
OSCILLO SUT TP4 ENTRE C82 ET R107 | AM CANAL 19 BANDE C | L16 | MAXI
SYNCHROSCOPE TP3 | AM CANAL 40 BANDE E | L18 | MAXI
IDEM SUR TP2 ENTRE R109 ET R 258 | IDEM | L17 | 5.0 VOLTS
IDEM | AM CANAL 1 BANDE A |  | 1.5 VOLT
FREQUENCEMETRE SUR TP3 (L18) | AM CANAL 19 BANDE C | L19 | 16.490 MHZ
IDEM | USB ET IDEM | L20 | 16.4925 MHZ
IDEM | LSB ET IDEM | L21 | 16.4875 MHZ

EMISSION

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
DEBRANCHER LA PLAQUE TP8/TP9 METTRE AMPEREMETRE A LA PLACE ENTRE TP8 ET TP9 | USB CANAL 19 BANDE C TX | VR11 | 20 MA
IDEM ENTRE TP9 ET TP7 ET VR10 ET VR 20 MINIMUM | IDEM TX | VR 10 VR20 | AJUSTER VR10 POUR 5 MA AJUSTER VR20 POUR 5 MA PUIS REMETTRE LA PLAQUE
APPLIQUER 1000 HZ 30 MV SUR MICRO | CANAL 40 BANDE E USB TX | VR12 L42 L40 L43 L44 L33 | MAXI PUISSANCE (REFAIRE 1 FOIS LE REGLAGE) PUIS AJUSTER A NOUVEAU L42 SUR CANAL 40 BANDE E ET CANAL 1 BANDE A POUR OBTENIR LA MEME PUISSANCE
GENE 500 HZ ET 2400 HZ SUR MICRO | CANAL 19 BANDE C TX | VR 12 | 20 W PEP
| IDEM TX AM | VR 13 | 10 W
1000 HZ 30 MV SUR MICRO | IDEM | VR14 | 90%
IDEM | IDEM FM | VR5 | 2/3 KHZ DEV
| IDEM | VR8 | S METRE PUISSANCE

RECEPTION

RESULTATS | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
GANA HF 27.185 MHZ 30 % MOD | CANAL 19 BANDE C AM | L3 L4 L6 L7 L8 L10 L11 L12 | MAXI RECEPTION PUIS AJUSTER L8 DA LA BANDE A à LA BANDE E POUR EQUILIBRER LA RECEPTION
IDEM SANS MODULATION | IDEM USB CLARIFIER AU CENTRE | L13 L14 | MAXI RECEPTION
IDEM 1UV 1.5 KHZ DEV | IDEM FM | L5 | MAXI AUDIO
IDEM 1MV 1000 HZ 30% | IDEM AM | VR4 | LIMITE COUPURE SQUELCH
IDEM | IDEM SSB | VR3 | NORMALEMENT PAS DE RETOUCHE
GENE 40 DB 100 UV | IDEM AM | VR1 | S9
IDEM | USB | VR2 | S9