Y219SBS-344

RETOUR SOMMAIRE DES COMPOSANTS

RETOUR

##
TOKO Y219SBS-344
Band Pass Filter

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Center frequency, fo : 28MHz
- 3dB bandwidth at fo: 5.0MHz min.
Insertion loss at fo: 2dB max.
Selectivity @ fo + 20MHz : 45dB min.
Selectivity @ fo - 20MHz : 23dB min.
Ripple in passband: 1dB max.
Input impedance : 2,25 kohm
Input capacitance : 3pF
Output impedance : 2,25 kohm
Output capacitance : 2,5pF