PRESIDENT JACKSON 240 CX

EMISSION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
BANDE C 27.185 MHZ USB TX SANS MODULATION | VR10 | RETIRER PLATINE PCB-834 METTRE AMPEREMETRE ENTRE +TP8 ET - TP6 REGLER POUR OBTENIR 50 MA
IDEM | VR9 | IDEM ENTRE + TP8 ET - TP7 REGLER POUR OBTENIR 80 MA
IDEM USB | L42 | VR8 AU MAXI, L42 AU MAXI
IDEM | L41 L42 L43 | REGLER POUR MAXI INDICATION
IDEM BANDE E CANAL 40 | L42 | REGLER POUR MINIMUM DE DIFFERENCE DU CANAL 1 AU CANAL 40 DE LA BANDE A A LA BANDE E
IDEM CANAL 19 | L30 | REGLER POUR OBTENIR MAXI TENSION SUR VOLTMETRE HF
IDEM | VR8 | REGLER POUR OBTENIR 32.4 V DE SORTIE AO VOLTMETRE HF
BANDE E CANAL 19 TX SANS MODULATION | VR11 | REGLER POUR OBTENIR 10 W
AM. TX BANDE E SANS MODULATION | VR7 | REGLER LE S’METRE
BANDE C USB LSB SANS MODULATION | VR5 | REGLER POUR MINIMUM DE PORTEUSE PARASITE SUR USB ET LSB
BANDE E TX AM CANAL 19 MODULATION 1 KHZ 30 MV | VR12 | POUR OBTENIR 90 % DE MOD
IDEM EN FM | VR4 | REGLER POUR 3 KHZ DE DEV
27.185 MHZ MOD | VR3 | GENE BF A 50 % DE MODULATION +16DB REGLER POUR OBTENIR 100 % AU S’METRE
IDEM EN AM SANS MODUL | VR6 | REGLER POUR 27.185 MHZ