3900 LCD

RETOUR SOMMAIRE DES MODIFICATIONS

RETOUR

MODIFICATION 240 CX

Eteindre le poste

Maintenir les touches "DW" et " CH9" appuyées et allumer le poste

Pour changer de bande, appuyer sur la touche "CH9"

MODIFICATION 28 / 29.7 MHZ

Eteindre le poste

Maintenir les touches "LCR" et " MIC" appuyées et allumer le poste

Dans tous les cas, pour revenir à la configuration précédente, refaire la même opération

POUR MODIFIER LA PUISSANCE:

Couper les Résistances "A" et "B"

puis relier en "C"