PRESIDENT GRANT

GALAXY 77

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

Partie PLL et oscillateurs

Préparation pour l’alignement:

CLARIFIER | MIDI
SQUELCH | MAXIMUM
VOLUME | MAXIMUM
RF GAIN | MAXIMUM
MICRO GAIN | MAXIMUM
MOD S/RF | S/RF
NB/ANL | COUPES
RF SSG | 1000 HZ 30% MOD AM

REGLAGES

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
MODE RX AM 27.185 MHZ | L17 | MAXIMUM TENSION TP4
MODE RX AM 27.405 MHZ | L18 | OBTENIR 5.5 VOLTS TP2
MODE RX AM 27.185 MHZ | L19 | MAXIMUM TENSION TP3
IDEM | L25 | OBTENIR 16.490 MHZ TP3
MODE RX USB 27.185 MHZ | L26 | OBTENIR 16.4925 MHZ TP3
MODE RX LSB 27.185 MHZ | L27 | OBTENIR 16.4875 MHZ TP3
MODE TX LSB 27.185 MHZ | VR6 | OBTENIR 16.4875 MHZ TP3
MODE RX AM 26.735 MHZ | L22 | OBTENIR 16.040 MHZ TP3
MODE RX USB 26.735 MHZ | L23 | OBTENIR 16.0425 MHZ TP3
MODE RX LSB 26.735 MHZ | L24 | OBTENIR 16.0375 MHZ TP3
MODE RX LSB | L30 | OBTENIR 16.6975 MHZ TP6
MODE RX USB | L29 | OBTENIR 10.6925 MHZ TP6
MODE TX AM | L28 | OBTENIR 10.6950 MHZ BASE TR 43

RECEPTION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
MODE RX AM 27.185 MHZ | L8 | GENE BF 1000 HZ 30% MODUL 27.185 MHZ MAXIMUM DE RECEPTION
IDEM | L7 L9 L11 L12 L13 L52 L3 L4 L5 | REGLER AU MAXIMUM DE RECEPTION
IDEM | L8 | REGLER POUR AVOIR UN MINIMUM DE DIFFERENCE ENTRE LE CANAL 1 ET 40
IDEM | VR1 | GENERATEUR A 100 MICRO V REGLER POUR OBTENIR S’9
IDEM | VR4 | GENERATEUR A 1000 MICRO V SQUELCH AU MAXI ET REGLER POUR OBTENIR UN SIGNAL
IDEM USB | L14 L15 | GENERATEUR A 27.186 MHZ ET REGLER POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE RECEPTION
IDEM | VR2 | GENERATEUR A 100 MICRO V REGLER POUR OBTENIR S’9
RX AM 27.185 MHZ SQ MAXI | VR3 | GENERATEUR A 1000 MICRO V REGLER POUR OBTENIR UN SIGNAL
IDEM NB/ANL OUVERTS 27.175 MHZ | L1 L2 | GENERATEUR A 27.185 MHZ SANS MODULATION. RELIER L’OSCILLO A D2 ET REGLER POUR OBTENIR LE SIGNAL MAXI
27.185 MHZ MODE FM | L6 | GENERATEUR 27.185 MHZ 1000 MICRO V. REGLER POUR MAXIMUM DEVIATION

EMISSION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
MODE TX USB 27.185 MHZ | VR11 | RETIRER LA PLAQUE DE LIAISON PA DRIVER RELIER L’AMPEREMETRE + SUR TP9, - SUR TP8 REGLER POUR OBTENIR 50 MA
IDEM | VR 9 VR 10 | AJUSTER POUR OBTENIR 80 MA ENTRE + SUR TP9 ET - SUR TP7
IDEM + MODULATION A 2.4 KHZ ET 500 HZ | L46 | METTRE LE NOYAU DE L46 A FOND VERS LE BAS ET REGLER VR12 AU MAXIMUM
IDEM | L45 L48 L49 | REGLER POUR OBTENIR LE MAXI TENSION HF TOUT EN REDUISANT LE NIVEAU BF
IDEM | L46 | REGLER POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE TENSION HF ET MINIMUM DE DIFFERENCE ENTRE LE CANAL 1 ET 40
MODE TX AM 27.185 MHZ 1000 HZ | L37 | REGLER POUR OBTENIR LE MAXI TENSION HF
TX USB 2.4 KHZ | VR12 | OBTENIR 32.4 V HF
MODE TX USB 27.185 MHZ | VR7 | REGLER POUR OBTENIR LE MINIMUM DE DIFFERENCE ENTRE USB ET LSB
MODE TX AM | VR13 | REGLER POUR OBTENIR 10 W
IDEM | VR8 | REGLER LE S’METRE
IDEM | VR14 | GENERATEUR BF A 1000 HZ 30 MV. REGLER POUR OBTENIR 90 % DE MOD
IDEM | VR5 | 1000 HZ 30 %ET REGLER VR5 POUR OBTENIR +/- 2 KHZ DE DEVIATION
IDEM COM SUR MOD | VR15 | GENERATEUR A 50 % DE MODUL PUIS AUGMENTER DE 16 DB ET REGLER VR15 POUR OBTENIR 100 % AU S’METRE