President George CB-Radio

PRESIDENT GEORGE

RETOUR SOMMAIRE

RETOUR GEORGE DEBUT

RECEPTION

EMISSION

SYNOPTIQUE

MODIFICATIONS

ATTENTION 4 DESSINS EN BAS DE LA PAGE

PLL OSCILLATEUR

EQUIPEMENT

Alim: 13,2 V | DC Voltmètre | Oscilloscope | Fréquencemètre

Préparation

Clarifier | MIDI |  |
RF Power | A FOND |  |
VR205 and VR206 | MIDI |  |
Retirer | PB 201 |  |

Ordre | Condition | Points de réglages | Procédure
--- | --- | --- | ---
1 | RX AM 27.405 MHz | L405 | Voltmètre sur TP2 Ajuster pour 2.5 +/- 0.1 V
2 | RX AM 26.965 MHz |  | IDEM lire plus de 2.0 V
3 | TX AM 27.205 MHz | L401 | Connecter l' oscilloscope sur TP1. Ajuster pour 37.900 MHz +/- 20 Hz
4 | RX AM 27.205 MHz | Lire | IDEM 3 37.900 MHz +/- 20 Hz
5 | TX FM 27.205 MHz | Lire | IDEM3 37.900 MHz +/- 20 Hz
6 | RX FM 27.205 MHz | Lire | IDEM3 37.900 MHz +/- 20 Hz
7 | TX USB 27.205 MHz | VR211 | IDEM 3 Ajuster pour 37.9025 MHz +/- 20 Hz
8 | RX USB 27.205 MHz | Lire | IDEL3 37.9025 MHz +/- 20 Hz
9 | TX LSB 27.205 MHz | L402 | IDEM 3 Ajuster pour 37.8975 MHz +/- 20 Hz
10 | RX LSB 27.205 MHz | Lire | IDEM 3 37.8975 MHz +/- 20 Hz
11 | TX AM 27.205 MHz | L406 | TP3 Ajuster pour 10.695 MHz +/- 20 Hz
12 | TX FM 27.205 MHz | Lire | IDEM 11 10.695 MHz +/- 20 Hz
13 | TX USB 27.205 MHz | L408 | IDEM 11 Ajuster pour 10.6975 MHz +/- 20 Hz
14 | RX USB 27.205 MHz | Lire | IDEM 11 10.6975 MHz +/- 20 Hz
15 | TX LSB 27.205 MHz | L402 | IDEM 11Ajuster pour 10.6925 MHz +/- 20 Hz
16 | RX LSB 27.205 MHz | Lire | IDEM 11 10.6925 MHz +/- 20 Hz
17 | RX FM 28.755 MHz | Lire | Voltmètre sur TP2 lire 4.2 V
18 | RX USB 26.065 MHz | Lire | Voltmètre sur TP2 lire 1.2 V

##
Fréquence d'oscillateur à 27.205MHz

VFO OSC- TP1 | Ajuster | X-tal OSC - TP3 | Ajuster | Mod.
--- | --- | --- | --- | ---
37.9000MHz | L401 | 10.6950MHz |  | RX - AM
37.9000MHz |  | 10.6950MHz |  | RX - FM
37.9025MHz |  | 10.6975MHz | L408 | RX - USB
37.8975MHz | L402 | 10.6925MHz | L407 | RX - LSB
37.9000MHz |  | 10.6950MHz | L406 | TX - AM
37.9000MHz |  | 10.6950MHz |  | TX - FM
37.9025MHz | VR211 | 10.6975MHz |  | TX - USB
37.8975MHz |  | 10.6925MHz |  | TX - LSB