President Lincoln CB-Radio

#
President Lincoln

RETOUR AU SOMMAIRE

RECEPTION

EMISSION

PLATINE

SYNOPTIQUE

###
PLL et CARRIER OSCILLATEUR

(AVEC LA PLATINE ET SYNOPTIQUE EN BAS DE PAGE )

EQUIPEMENT

ALIMENTATION 13,8 V | Oscilloscope | Frequencemètre | Voltmètre |

Préparation alignement:

PA SW | Coupé |  |
RIT | position Midi |  |
Mode | AM |  |
Fréquence | 28.000 MHz |  |

Ordre | Conditions | Points de reglages | Procédure
--- | --- | --- | ---
1 | AM RX | L315 | Connecter l' Oscilloscope et le Fréquencemètre sur TP306. Ajuster pour 6.200 MHz +/- 20 Hz
2 | AM RX | L318 | Connecter l' Oscilloscope et le Fréquencemètre sur TP304. Ajuster pour 38.6950 MHz +/- 20 Hz. USB : 38.6975MHz LSB : 38.6925MHz
3 | AM RX | L317 | Connecter le Voltmètre sur TP 303. Ajuster pour 6.5 V +/- 0.1 V
4 | CW RX | L117 | Connecter l' Oscilloscope et le Fréquencemètre sur TP1. Ajuster pour 10.695 MHz +/- 20 Hz
5 | LSB RX | L118 | Connecter l' Oscilloscope et le Fréquencemètre sur TP1. Ajuster pour 10.6925 MHz -40 Hz to + 0 Hz
6 | USB RX | L116 | Connect the Oscilloscope and Frequency Counter to TP1. Ajuster pour 10.6975 +/- 20 Hz
7 | USB RX | VR111 | Connect the Oscilloscope and Frequency Counter to TP5. Ajuster pour 38.6975 +/- 20 Hz

Ajuster | Description
--- | ---
VR304 | Amplifier Gain
| Seulement pour Président HR2600

###
Reglage du Balance Mixer

Ajuster | Description
--- | ---
VR301 | DC Balance Ajustement pour Balance Mixer
L303 | 9-10MHz Signal Balance
L304 | 14-18MHz Signal
| Connecter l' Oscilloscope sur IC304 pin 2. Ajuster VR301 pour DC-balance. correcte Ajuster L303 pour maximum signal. Ajuster L304 pour maximum signal.

Ajuster | Description
--- | ---
VR302 | DC Balance Ajustement pour Balance Mixer
L313 | 22MHz Signal Balance
L314 | 36-40MHz Signal Balance
| Connecter l' Oscilloscope sur IC305 pin 2. Ajuster VR302 DC-balance correcte. Ajuster L313 pour maximum signal. Ajuster L314 pour maximum signal.

###
Réglage des filtres de bande passante

Reglage | Description
--- | ---
L310 | Réglage bande haute
L319 | Réglage bande basse
| Connecter l' Oscilloscope à la sortie Ajuster L310 pour maximum à 29.000MHz. Aajuster L319 pour maximum à 28.500MHz.

Bandes | FREQUENCES
--- | ---
A | 28.000 à 28.4999 MH
B | 28.500 à 28.999 MHz
C | 29.000 à 29.4999 MHz
D | 29.5000 à 29.699 MHz

### Output Frequency from PLL-PCB to Analog-PCB

Fvco = F + 10.6950MHz + a

F = fFrequenc d'émission et de réception

Fvco = Fréquence de sortie VCO

a = 0kHz pour CW/FM/AM

a = +2.5kHz pour USB

a = -2.5kHz pour LSB

##
SYNOPTIQUE CPU

##
PCB