PRESIDENT HARRYSON

CHEROKEE CM 10

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINES

MOFIFS

REGLAGES PLL

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
MODE RX CANAL 1 | CT901 | IC5 PIN14.5 MHZ +/- 100 HZ
MODE RX CANAL 40 | T100 | TP1DE 4.8V A 5.2 V

EMISSION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
MODE TX 27.185 MHZ DRIVIR | T601 T602 | OSCILLO SUR BASE Q602 AJUSTER POUR MAXI
MODE TX 27.185 MHZ PA (FINAL) | T604 | AJUSTER POUR MAXI PUISSANCE
MODE TX 27.185 MHZ | CT901 | REGLER POUR 27.185 MHZ
IDEM | VR401 | REGLER POUR 90 % MOD
MODE TX FM 27.185 MHZ | VR401 | REGLER POUR DEVIATION 2 KHZ

RECEPTION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
MODE RECEPTION VOLUME MAXI SQUELCH MAXI 27.185 MHZ 1UV 30 % MOD | T501 T502 T504 T503 | REGLER POUR MAXI RECEPTION
IDEM | T001 | IDEM
IDEM ET 1 KHZ MOD | VR501 | IDEM
IDEM100 UV | VR301 | S’METRE LCD A S’9