CONCORDE 3

#
CHASSIS PTBM133A4X

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

##
REGLAGES

Point de tests | Points de réglages | Description | Résultats
--- | --- | --- | ---
PLL |  |  |
TP2 | VCO-Block Coil | VCO Voltage | 4 Volt 27.185MHz
OSCILLATEUR |  |  |
U1 Pin 3 | lire | Référence Oscillateur | 10.240MHz
TP1 | CT1 | RX AM -80 Bande A | 19.880MHz
TP1 | CT2 | RX AM 40 and -40 Bande B | 20.105MHz
TP1 | CT3 | RX AM 80 Bande E | 20.330MHz
TP1 | CT4 | RX AM 120 Bande F | 20.555MHz
TP1 | CT5 | RX LSB 40 Bande C | 20.1035MHz
TP3 | CT7 | TX AM | 10.695MHz
TP3 | CT8 | RX LSB | 10.692MHz

Points de réglages | Description | Résultats |
RECEPTION |  |  |
T8 | RECEPTION |  |
T9 | IDEM |  |
T10 | IDEM |  |
T11 | FI | 10,7MHz |
T12 | FI | 10,7MHz |
T13 | AM FI | 455kHz |
T14 | AM Détection | 455kHz |
T6 | SSB FI | 455kHz |
T7 | SSB Détection | 455kHz |
T18 | FM Discriminateur | 455kHz |
RV6 | SSB AGC |  |
RV10 | Squelch |  |
EMISSION |  |  |
T1 | PLL | 37.660 - 38.100MHz |
T2 | PLL | 37.660 - 38.100MHz |
T3 | TX | 26.965 - 27.405MHz |
T4 | IDEM AM | 26.965 - 27.405MHz |
T5 | IDEM AM | 26.965 - 27.405MHz |
CT6 | IDEM USB/LSB | 26.965 - 27.405MHz |
RV2 | Bias Q8 |  |
RV11 | IDEM AM/FM | 10 Watt |
RV3 et RV9 | SSB Modulation | 18 Watt p-p |
RV1 | FM Modulation | +/- 2kHz |
RV12 | AM Modulation | 90% |
RV5 | Carrier SSB | Ajuster pour minimum de signal |
S'METRE |  |  |
RV4 | TX | 10 Watt |
RV7 | RX | SSB (USB/LSB) |
RV8 | RX | AM/FM |