PRESIDENT JFK

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINES

MOFIFS

PARTIE OSCILLATEUR

ORDRE DE PROCEDURES | CONDITION | POINTS DE REGLAGES | PROCEDURES
1 | CANAL 1 BANDE B MODE RECEPTION | L17 | CONNECTER LE VOLTMETRE SUR TP1 (R72) AJUSTER L17 POUR OBTENIR 1.2 VOLT +/- 0.1 V
2 | CANAL 19 BANDE B PUISSANCE MAXI AM SANS MODULATION | VC1 | CONNECTER LE FREQUENCEMETRE SUR LA SORTIE ANT ET AJUSTER VC1 POUR OBTENIR 27.18500 MHZ

PARTIE RECEPTION

PREPARATION :

MIC GAIN | MAX
S/RF-SWR-CAL | S/RF
NB/ANL | COUPE
RF | MODULATION 30% 1000 HZ

ORDRE DES PROCEDURES | CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | PROCEDURES
1 | CANAL 19 BANDE B VOLUME MAXI SQUECH MINI MODE :AM | L7.L6 L5.L4 L1 | INJECTER LE SIGNAL HF MODULE A L’ANTENNE MAXI VOLUME (OSCILLO OU VOLMETRE)
2 | VOLUME MAXI SQUELCH MINI MODE AM | L2 L3 | AJUSTER L2 POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE RECEPTION CANAL 1 BANDE A AJUSTER L3 POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE RECEPTION CANAL 40 BANDE C ET RECOMMENCER POUR OBTENIR UNE LINEARITE DE RECEPTION SUR TOUTES LES BANDES
3 | CANAL 19 BANDE B VOLUME MAXI SQUELCH MINI MODE AM | VR2 | SIGNAL HF A 1000 UV AJUSTER VR2 POUR OBTENIR 2 VOLTS BF
4 | IDEM | VR1 | GENERATEUR HF à 100UV AJUSTER VR1 POUR OBTENIR S’9 AU S’METRE
5 | IDEM | L801 | GENERATEUR HF a 100 UV AJUSTER LE VOLUME POUR OBTENIR 2 VOLTS DE SORTIE AJUSTER L801 POUR MAXIMUM DE TENSION

EMISSION

S/RF-SWR-CAL | S/RF
MIC GAIN | MAX

ORDRE DES PROCEDURES | CONDITIONS | REGLAGES | PROCEDURES
1 | CANAL 19 BANDE B PUISSANCE MAXI SANS MODULATION | L19 L20 L18 | CONNECTER L’OSCILLO SUR TP2 (R79) ET AJUSTER L18.L19.L20 POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE SIGNAL
2 | IDEM | L20 L15 L14 | AJUSTER L20.L15.L14 POUR OBTENIR LE MAXIMUN DE PUISSANCE SUR LE WATTMETRE
3 | CANAL 1 BANDE A CANAL 40 BANDE C PUISSANCE MAXI SANS MODULATION | L11 | AJUSTER L11 POUR OBTENIR LA MEME PUISSANCE CANAL1 BANDE A CANAL 40 BANDE C
4 | CANAL 1 BANDE B PUISSANCE MAXI FM | VR801 | AJUSTER VR801 POUR OBTENIR 4 KHZ DE DEVIATION
5 | CANAL 19 BAND B PUISSANCE MAXI SANS MODULATION | VR3 | AJUSTER VR3 POUR OBTENIR LE REGLAGE DU S’METRE
6 | IDEM | VC1 | AJUSTER VC1 POUR OBTENIR 27.18500 MHZ A LA SORTIE