DIRLAND SS 3300

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

POINTS DE MESURES | CONDITION | REGLAGES | RESULTATS
B 3 DU PLL |  |  | 10.240 MHZ
TP 6 |  | VCI | 10.695 MHZ
TP4 (BROCHE 2 PLL) | AM BANDE D CANAL 19 |  | 2.48 MHZ
R 74 | AM BANDE F CANAL 40 | L 18 | 17.610 MHZ
BROCHE 7 PLL | IDEM | L 17 | 5.0 VOLTS
IDEM | BANDE A CANAL 1 | L 17 | 1.5 VOLT
TP 3 BROCHE L 18 | AM BANDE C CANAL 19 | L 19 | 16.490 MHZ
EMISSION |  |  |
ANTENNE | AM BANDE D CANAL 1 | VR13 | 5 WATTS
ANTENNE | IDEM | VR 14 | MODULATION 90 %
IDEM | FM GENE 1 KHZ 30 MV | VR5 | DEV 2 KHZ
S METRE |  | VR8 |
RECEPTION |  |  |
| AM 26.965 MHZ MOD 30% | L3 L4 L6 L7 L8 L10 L11 L12 | MAXI REC PUIS L8 POUR AFFINER
| FM 26.965 MHZ 1 MICRO V ET 1 KHZ AUDIO | L5 | MAXI SORTIE AUDIO
SQUELCH | AM-60DB 1 KHZ 30% | VR4 |
SMETRE | AM -67DB 100 MICRO V | VR1 | S'9
SUPPRESSEUR PARASITES TP1 | AM CANAL 40 BANDE A | L1 L2 | 2 A 3 VOLTS