Alan 9001 CB-Radio

Alan 9001

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

##
ALIGNEMENT

###
PLL ET CARRIER OSCILLATEUR

Equipement :

Alimentation: 13,8 V | Oscilloscope | Fréquencemètre | Voltmètre |

Préparation alignement:

PA SW | Fermé |  |
RIT | Au centre |  |
Mode | AM |  |
Frequence | 28.000 MHz |  |

ORDRE | CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | PROCEDURES
--- | --- | --- | ---
1 | AM RX |  | Connecter l'oscilloscope et le Frequencemètre sur TP. Adjuster pour 6.200 MHz +/- 20 Hz
2 | AM RX |  | Connecter l'Oscilloscope et le Frequencemètre sur TP. Adjuster pour 38.6950 MHz +/- 20 Hz. USB : 38.6975MHz LSB : 38.6925MHz
3 | AM RX |  | Connecter le Voltmetre sur TP. Adjuster pour 6.5 V +/- 0.1 V
4 | CW RX |  | Connecter l'Oscilloscope et le Frequencemètre sur TP. Adjuster pour 10.695 MHz +/- 20 Hz
5 | LSB RX |  | Connecter l'Oscilloscope et le Frequenccemetre sur TP. Adjuster pour 10.6925 MHz -40 Hz to + 0 Hz
6 | USB RX |  | Connect er l'Oscilloscope el le Frequencemètre sur TP. Adjuster pour 10.6975 +/- 20 Hz
7 | USB RX |  | Connect er l'Oscilloscope et le Frequencemètre sur TP. Adjuster pour 38.6975 +/- 20 Hz

##
PROCEDURE D'ALIGNEMENT

###
EMISSION

EQUIPEMENT

ALIMENTATION 13,8 V | AF SSG | RF VTVM | VOLTMETRE
AF VTVM | FM DETECTEUR | Oscilloscope | WATTMETRE
Charge fictive 50 ohm |  |  |

Preparation alignment:

RF Gain | Position midi |  |
--- | --- | --- | ---
PA SW | Coupé |  |
INDIC SW | RF |  |
Mic Gain | Coupé |  |
Puissance | Max. |  |
Frequence | 28.000 MHz |  |

Ordre | Condition | Points de reglages | Procédure
--- | --- | --- | ---
1 | USBN sans Mod. |  | Retirer la plaque TP101, TP102 et TP103 . Connecter le Voltmètre sur TP (+) et TP (-). Adjuster DRIVER pour 50 mA
2 | USB sans Mod. |  | IDEM Adjuster PA pour 50 mA
3 | USB 1 mV Mod. |  | Connecter Wattmètre sur ANT. Connecter le RF VTVM, l'Oscilloscope , Adjuster pour le maximum de lecture sur le RF VTVM.
4 | USB 30 mV Mod. |  | Adjust XXX pour 32.5 V sur RF VTVM.
5 | USB 30 mV Mod. |  | Adjuster BALANCE MOD en LSB et USB pour obtenir le minimum de puissance equal.
6 | CW sans Mod. |  | Connecter le SW entre Pin 8 et 9 de l' ACC connecteur. Adjuster SW pour 21 Watts
7 | AM sans Mod. |  | Adjuster CW PWR pour 10 Watt
8 | AM sans Mod. | S-METER | Adjuster S-METER à "9"
9 | AM 1 kHz 30 mV Mod. | AM MOD | Adjuster AM MOD pour obtenir 85% de modulation
10 | AM 1 kHz 1 mV Mod. | RF METER | INDIC: MOD. Adjuster RF METER pour "9"
11 | FM 1 kHz 30 mV Mod. | FM DEV | Adjuster pour +/- 3 kHz déviation sur le FM detecteur linéaire
12 | CW sans Mod. Vol.: Max. | CW PWR | Connecter sur AF VTVM la charge fictive (8 ohm) entre Pin 1 et Pin 2 du connecteur ACC Adjuster CW PWR pour 0.4 V

###
RECEPTION

EQUIPEMENT

ALIM 13,8 V | Charge fictive 8 ohm | AF VTVM | Oscilloscope
HF SSG: | 28.000 MHz | 1 kHz | 30% Mod.

Préparation alignement:

NB SW | COUPE |  |
PA SW | COUPE |  |
Beep SW | COUPE |  |
VOLUME | Max. |  |
RIT | Position midi |  |
Mode | AM |  |
Squelch | Min. |  |
DX/LOC | DX |  |
Frequence | 28.000 MHz |  |

Ordre | Condition | Points de réglages | Procédure
--- | --- | --- | ---
1 | AM SSG 40db 1 kHz Mod. |  | Alignement de la sensibilité. Ajuster transfos pour maximum reception
2 | AM SSG 66dB 1 kHz Mod. | VR102 | Alignement du Squelch. Squelch maxI. Ajuster VR102 limite declanchement
3 | AM SSG 46dB Sans Mod. |  | Alignement du S-meter. Ajuster pour "9"
4 | FM SSG 1 mV 1.5 kHz Dev. |  | Ajuster pour maximum