PRESIDENT VEEP

PLATINE

SYNOPTIQUE

SYNTHESE

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
FREQUENCEMETRE SUR TP 10(IC3 BROCHE 2) | CANAL 19 |  | 10.240 MHZ
VOLTMETRE SUR TP1 | IDEM | L9 | CANAL 19 3 V CANAL 1 2.2 V CANAL 40 4.1 V
IDEM | CANAL 1 TX |  | CANAL 1 1.45 V
OSCILLO SUR TP3 (SECONDAIRE L3) | CANAL 19 | L3 | MAXIMUMCANAL 40 2.6 V
FREQUENCEMETRE SUR TP11 (IC2 BROCHE 3) | CANAL 1 |  | 16.270 MHZ
| IDEM TX |  | 13.482 MHZ

RECEPTION

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
GENE AVEC CONDOS 10 NF SUR TP 12 (ANODE D4) 455 KHZ 1000 HZ 30% MOD | CANAL 19 | L8 L7 L6 | MAXIMUM
ANTENNE. AVEC 10 NF GENE 27.185 MHZ 1000 HZ 30 % MOD | CANAL 19 | L4 L2 | MAXIMUM ET RETOUCHER L6 L7 L8
IDEM SORTIE .3 UV | IDEM VOL MAXI | VR7 | 2 VOLTS AUDIO
IDEM SORTIE 700 UV | IDEM MAIS SQULCH MAXI | VR3 | AJUSTER LIMITE COUPURE
IDEM SORTIE 100 UV | IDEM | VR4 | S METRE A 9

EMISSION

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
WATTMETRE SUR ANT | CANAL 19 | L10 L11 L12 L15 | MAXIMUM
IDEM | IDEM | L 15 | AJUSTER POUR 4 WATTS
ANALYSEUR SPECTRE SUR ANT | IDEM | L 18 | AJUSTER POUR MINIMUM 54 MHZ
MODULOMETRE SUR ANT GENE 1000 HZ 30 MV SUR MICRO | IDEM | VR6 | AJUSTER POUR 95 % MODULATION
WATTMETRE | IDEM | VR5 | REGLER LE S METRE