President Lincoln CB-Radio

UNDEN HR 2600

RETOUR AU SOMMAIRE

RETOUR CPU

PLATINE

SYNOPTIQUE

###
RECEPTION

EQUIPEMENT

ALIM 13,8 V | Charge fictive 8 ohm | AF VTVM | Oscilloscope
HF SSG: | 28.000 MHz | 1 kHz | 30% Mod.

PREPARATION

NB SW | Coupé |  |
PA SW | Coupé |  |
Beep SW | coupé |  |
VOLUME | Max. |  |
RIT | Position Midi |  |
Mode | AM |  |
Squelch | Min. |  |
DX/LOC | DX |  |
Fréquence | 28.000 MHz |  |

Step | Condition | Adjustment | Procedure
--- | --- | --- | ---
1 | AM SSG 40dB 1 kHz Mod. | L101 L104 L113 L115 L105 | Alignement sensibilité. Ajuster pour maximum rec
2 | AM SSG 66dB 1 kHz Mod. | VR102 | Alignement du Squelch. Squelch au maximum. Ajuster VR102 limite coupure
3 | AM SSG 46dB Sans Mod. | VR101 | Alignement du S-mètre. Ajuster VR101 pour S "9"
4 | FM SSG 1 mV 1.5 kHz Dev. | L401 | Ajuster L401 pour maximum Dev
5 | AM SSG 1 mV Noise Gen. | L203 | Ajuster L203 pour maximum. Noise Génerateur (Sortie): 50 Hz SQ wave 2 V P-P.