PCMA001S

FALCON 2000

RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

#
CHASSIS PCMA001S

Points de reglages | Reglages | Description | Valeur
--- | --- | --- | ---
TP1 | CT1 | Band A -80 Ch. | 19.655MHz
TP1 | CT2 | Band B -40 Ch. | 19.880MHz
TP1 | CT3 | Band C CEPT | 20.105MHz
TP1 | CT4 | Band D + 40 Ch. | 20.330MHz
TP1 | CT12 | Band E + 80 Ch. | 20.555MHz
TP1 | CT5 | Band C CEPT | 20.1035MHz
TP2 | T1 | Sortie RF local oscillateur | 37.660-38.100MHz pour CEPT
TP3 | VCO-Coil | VCO DC Voltage | 2,5 Volt 27.175MHz
TP4 | CT11 | AM | 10.695MHz
TP4 | CT10 | LSB | 10.692MHz

Points de reglages | Description | Valeur |
RECEPTION |  |  |
T8 | RF Input |  |
T9 | RF Input |  |
T10 | RF Input |  |
T11 | 1. IF | 10,7MHz |
T12 | 1. IF | 10,7MHz |
T13 | AM IF | 455kHz |
T14 | AM Detection | 455kHz |
T6 | SSB IF | 455kHz |
T7 | SSB Detection |  |
T16 | FM Discri |  |
EMISSION |  |  |
T1 | PLL Convertion | 37.660 - 38.100MHz pour CEPT |
T2 | PLL Convertion | 37.660 - 38.100MHz pour CEPT |
T3 | Puissance | 26.965 - 27.405MHz pour CEPT |
T4 | Puissance | 26.965 - 27.405MHz pour CEPT |
T5 | Puissance | 26.965 - 27.405MHz pour CEPT |
L16 | Puissance | 26.965 - 27.405MHz pour CEPT |
CT8 | Puissance USB/LSB | 26.965 - 27.405MHz pour CEPT |
CT9 | Puissance USB/LSB | 26.965 - 27.405MHz pour CEPT |
RV2 | Bias Q8 |  |
RV11 | AM/FM PWR Final | 10 Watt |
S'METRE |  |  |
RV4 | RF |  |
RV8 | Réception | SSB (USB/LSB) |
RV9 | Réception | AM/FM |
. |  |  |
RV1 | FM Modulation | +/- 2kHz |
RV6 | SSB Modulation | 18 Watt p-p |
RV11 | AM Modulation | 90% |
RV5 | Carrier SSB | Adjuster pour NON Carrier |