President George CB-Radio

PRESIDENT GEORGE

RETOUR SOMMAIRE

RETOUR GEORGE DEBUT

PLL

RECEPTION

EMISSION

SYNOPTIQUE

##
50 Watt (Modification de la Puissance)

### Pour obtenir 50 Watt de puissance pour le Président George, remplacer les transistors de sortie Q501 et Q502 2SC1969 par 2SC2094

###

### Couper la connection inférieure de collecteur. Puis souder comme shéma, 3 fils reliés au transistor de remplacemant

###

### Revoir VR201 et VR202 pour minimum de sur-modulation