MIDLAND 4001

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

TABLEAU DES TENSIONS

REGLAGES

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | REGLAGES
AM CANAL 19 RX | CT 1 | PATTE 11. 10.240 MHZ
AM CANAL 40 | L 203 | C 304 . 4.0 VOLT
IDEM MAIS CANAL 1 | L 203 | 2.0 VOLTS
AM CANAL 19 | L301 L302 L303 | OSCILLO SUR BASE Q 302 AMPLITUDE MAXI ET 27.185 MHZ
| IDEM | IDEM SUR COLLECTEUR Q302
IDEM TX | L304 L305 | REGLER POUR PUISSANCE MAXI (L304 POUR 4 W)
IDEM 1 KHZ 6 MV GENE BF | RV 104 | REGLER POUR 85 % MOD PUIS DIMINUER LE GENE DE 1 MV POUR OBTENIR PLUS DE 30 % DE MODULE
FM TX GENE 1.25 KHZ | RV501 | REGLER LE NIVEAU BF POUR DECALAGE DE 1.5 KHZ. REGLER RV5501POUR 1.7 A 2.0 KHZ DE DECALAGE
AM TX GENE 1 KHZ 60% | RV103 | REGLER RV103 POUR S METRE A 10
AM RX CANAL 19 GENE HF SUR 27.185 MHZ 1 KHZ 60% DE MODUL | L101 A L107 | SIGNAL MAXI POUR FM IDEM ET REGLER T501 ET L501
IDEM RF 60DB UV | RV101 | SQUELCH
IDEM MAIS 40 DB UV | RV102 | S'METRE