PRESIDENT JFK

MODIFICATION DE PUISSANCE ET DE BANDES

RETOUR AU SOMMAIRE

RETOUR PLATINES

RETOUR REGLAGES

Pour l’extension des bandes, il y a lieu de se procurer 2 quartz. L’un de 14.910 mhz pour les INF

L’autre de 15.810 mhz pour les SUP

Retirer le strap qui relie les « pistes des quartz et souder dans le bon ordre les quartz INF et SUP.

Pour la puissance, sur les anciennes platines, R49 est simplement remplacée par un autre de valeur différente à

1 ohm. 1 ohm étant la résistance qui permet d’obtenir 15 WATTS

Sur certaines nouvelles platines, une résistance ajustable est placée sous la platine à la place de R49. On peut régler cette résistance pour obtenir 15 WATTS, mais le mieux est de la remplacer par une résistance de 1ohm.