President George CB-Radio

PRESIDENT GEORGE

RETOUR SOMMAIRE

RETOUR GEORGE DEBUT

PLL

RECEPTION

SYNOPTIQUE

MODIFICATIONS

###
EMISSION

Equipement

Alim: 13,2 V | Contrôleur univ | Oscilloscope | Wattmètre
RF VTVM | Générateur HF et BF | FM Linear Detector | Charge fictive (50 ohm)
AF VTVM |  |  |

Préparation

VR205 et VR 206 | Position MIDI |  |
Mic gain | A fond |  |
S'Mètre SW | RF |  |
SWR/CAL Volume | Position MIDI |  |
RF Power | A fond |  |
Fréquence de test | 27.185 MHz |  |

Ordre | Condition | Points de réglages | Procédure
--- | --- | --- | ---
1 | LSB 27.185 MHz sans Mod. | VR203 | Retirer la plaque PB201 Connecter Amp mètre sur TP202 (+) et TP203 Ajuster pour 330 mA
2 | IDEM | VR201 | Retirer la plaque PB201 Connecter Amp mètre sur TP202 (+) et TP201 Ajuster pour 85 mA
3 | IDEM | VR202 | IDEM Ajuster pour 170 mA
4 | LSB 27.185 MHz Deux tons 400 Hz et 2.500 Hz 1 mV Mod. | L221 | Re-installer la plaque PB201 Ajuster pour maximum 32 V à l'oscilloscope (Sortie)
5 | LSB 27.185 MHz Deux tons 400 Hz et 2.500 30 mV Mod. | VR208 | Ajuster pour 25 V
6 | SSB 27.185 MHz sans Mod. | VR209 | Ajuster carrier leakade en LSB et USB pour obtenir le minimum de signal
7 | AM 27.185 MHz sans Mod. | VR205 | Ajuster pour 3.9 Watt
8 | AM 27.185 MHz sans Mod. | VR204 | Ajuster pour S"9"
9 | AM 27.185 MHz 1 kHz 30 mV Mod. | VR207 | Ajuster 90% négatif
10 | AM 27.185 MHz 1 kHz 3 mV Mod. | VR213 | Ajuster pour Modulation à S"9"
11 | FM 27.185 MHz sans Mod. | VR206 | Ajuster pour 3,9 Watt
12 | FM 27.185 MHz 1 kHz 30 mV Mod. | VR212 | Ajuster pour +/- 1.9 kHz Déviation