ALAN 28

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

TABLEAU DES TENSIONS

REGLAGES

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | REGLAGES
AM CANAL 19 RX | C212 à changer si déreglage | PATTE 20. 10.240 MHZ
AM CANAL 40 | L 201 | C 203 . 4.0 VOLT
IDEM MAIS CANAL 1 | L 201 | 2.0 VOLTS
AM CANAL 19 | L301 l302 l303 | OSCILLO SUR BASE Q 303 AMPLITUDE MAXI ET 27.185 MHZ
| L304 | IDEM SUR COLLECTEUR Q304
IDEM TX | L 305 l 306 | REGLER POUR PUISSANCE MAXI (L305 POUR 4 W)
IDEM 1 KHZ 6 MV GENE BF | RV 301 | REGLER POUR 85 % MOD PUIS DIMINUER LE GENE DE 6 MV POUR OBTENIR PLUS DE 85 % DE MODULE
FM TX GENE 1.25 KHZ | RV501 | REGLER LE NIVEAU BF POUR DECALAGE DE 1.5 KHZ. REGLER RV501 POUR 1.7 A 2.0 KHZ DE DECALAGE
AM TX GENE 1 KHZ 60% | RV203 | REGLER RV203 POUR ALLUMER LA 5 EME LED
AM RX CANAL 19 GENE HF SUR 27.185 MHZ 1 KHZ 30 % DE MODUL | L101 A L109 | SIGNAL MAXI POUR FM IDEM ET REGLER L 110
IDEM RF 60DB UV 1 khz 30% | RV102 | SQUELCH
IDEM MAIS 40 DB UV | RV101 | S'METRE 5 éme LED
CANAL 19 TX | RV 203 | S'METRE 5 éme LED TX