##
SOMMERKAMP

2000 DX

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

SYNTHESE

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
VOLTMETRE SUR PATTE 1 DE IC5 (R126) | 28.000 MHZ CLARIFIER MIDI. FM | L17 | 2.2 VOLTS
IDEM PATTE 3 DE IC7 | IDEM | L21 | 1.2 VOLT
FREQUENCEMETRE SUR PATTE 1 DE IC 11 | IDEM | VC1 | 10.240 MHZ
IDEM PATTE 3 DE IC 14 | IDEM | VC2 | 10.240 MHZ
IDEM | IDEM TX | VR21 | 10.240 MHZ
FREQUENCEMETRE SUR ANODE D 37 | RX CW | L27 | 10.695 MHZ
IDEM | RX USB TX | L29 | 10.6925 MHZ
IDEM | RX LSB TX | L28 | 10.6975 MHZ
OSCILLO CATHODE DE D45 (Broche 7 de IC3) SANS MODULATION | USB OU LSB MIKE GAIN MINI | VR7 | MINIMUM DE SIGNAL
OSCILLO (X10) PATTE 13 DE IC17 | AM RX |  | 5.930 MHZ
IDEM BROCHE 6 DE IC 13 | IDEM | L23 | POUR OBTENIR LA MEILLEUR FORME 100NS 1V
IDEM | IDEM | L24 L25 | IDEM MAIS 50NS 10UV

RECEPTION

POSITIONNER SUR 28.030 MHZ

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
GENE HF FM 3000 HZ 0.5UV A L ANTENNEVOLUME A 1/3 SONDE X10 CATODE D12 CALIBRE 1UV/DIV H ET 10 MV/DIV VERT | RX FM | L8 | POUR OBTENIR LE MEILLEUR SIGNAL SANS DISTORSIONS.
IDEM | IDEM | L9 L11 L12 L13 L14 L4 L3 L5 L6 | IDEM
GENE HF SUR 20.029 MHZ 0.5 UV | USB | L15 L16 | MAXI SIGNAL

EMISSION

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
GENE BF PRISE MICRO A 30 MV 1000 HZWATTMETRE SUR ANT GAIN MICRO POUR OBTENIR 10 W | TX VR 14 ET VR 12 AU MAXI | L19 L48 L47 L46 L43 | POUR LECTURE MAXI REDUIRE SI BESOIN LE GAIN MICRO POUR RESTER AUX ENVIRONS DE 10/15 W
IDEM MIKE GAIN MAXI | IDEM | L34 | POUR OBTENIR 30/35 W EN COURT-CIRCUITANT LE 2SB754
IDEM | LSB | VR12 | 25 W
IDEM SANS MODULATION | AM | VR13 | 10 W
IDEM AVEC MODULATION MIKE GAIN MAXI | IDEM | VR14 | 90% DE MODULATION SI RF POWER AU MINIMUM, LIRE 60% DE MODULATION
GENE FP 4 KHZ DE DEV ET 500 HZ | FM |  | VERIFIER SEULEMENT LA DEVIATION EN FM CAR IL N'EXISTE PAS DE REGLAGE