PRESIDENT HERBERT NOUVEAU

PRESIDENT HERBERT

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINES

MOFIFS

REGLAGE OSCILLATEUR

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
RX BANDE C CANAL 20 | L701 | VOLTMETRE SUR TP1 POUR OBTENIR 2.4 VOLTS
IDEM TX | L702 | IDEM
IDEM RX | CT701 | REGLER SUR TP3 37.900 MHZ

RECEPTION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
RX AM BANDE C CANAL 20 | L1 L4 L5 L6 L7 | REGLER POUR MAXI SIGNAL
IDEM EN FM | L9 | SUR TP3 REGLER POUR 3.5 V
IDEM | RT2 | REGLER S’METRE
IDEM EN AM1 KHZ DE MOD | RT1 | REGLER SQUELCH

EMISSION

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
TX FM BANDE C CANAL 20 | L16 | MAXI PUISSANCE
IDEM | RT5 | REGLER POUR 4 WATTS
IDEM EN AM | RT4 | REGLER POUR 4 WATTS
IDEM EN FM | RT3 | REGLER POUR S’7
IDEM | RT6 | FICTIVE 100 OHM POUR 4 SWR
IDEM EN AM | RT8 | REGLER POUR 90 % MOD
IDEM EN FM | RT7 | REGLER POUR 2 KHZ DEV