Albrecht SS485 CB-Radio

#
INTEK Multicom-485
Dragon SS-485
Realistic TRC-485
Albrecht SS-485

##
REGLAGES

RV1: S'METRE RECEPTION

RV2: SQUELCH

RV3: FREQUENCE EMISSION

RV4: PUISSANCE AM/FM

RV5: AM Modulation

RV6: ALC

RV7: S'METRE EMISSION

RV8: PA 100mA

RV9: DRIVER 50mA

RV201: MODULATION FM

T11: AM 10.6950MHz

T12: USB 10.6925MHz

T13: LSB 10.6975MHz

POUR METTRE 400 CANAUX: DESSOUDER 52, DESSOUDER 53, SOUDER 54.