alan42

####
ALAN 42

RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

L3 RECEPTION

L4 FI 10.7MHz

L5 FM Discri

L10 TX RF

L11 TX RF

L12 TX RF

L19 TX RF

CT1 Fréquence de REFERENCE

RV1 S-Metre

RV2 SQ

RV3 AM Modulation

RV4 FM Deviation (Modulation)

RV5 Puissance

RV6 RF-Metre

Pin | Nom | Description
--- | --- | ---
1 | BATT SW | POSITIF PROVENANT DU ON/OFF
2 |  |
3 | MIC | Microphone signal vers Mic. Amp.
4 |  |
5 |  |
6 |  |
7 |  |
8 |  |
9 |  |
10 | GND | Moins Batterie
11 |  |
12 |  |
13 |  |
14 | SP VOL | Contrôl du volume
15 |  |
16 |  |
17 |  |
18 |  |
19 |  |
20 | BATT | Plus direct batterie

##
Fréquences des Bandes

A | 25.615-26055MHz
b | 26.065-26.505MHz
C | 26.515-26.955MHz
d | 26.965-27.405MHz
E | 27.415-27.855MHz
F | 27.865-28.305MHz
g | 28.315-28.755MHz
H | 28.765-29.205MHz
I | 29.215-29.655MHz
L | 29.665-30.105MHz