MIDLAND 77-225

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

TABLEAU DES TENSIONS

REGLAGES

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | REGLAGES
AM CANAL 19 RX | CT 1 | PATTE . 10.240 MHZ
AM CANAL 40 | L6 | R 51 . 3.1 VOLTS
CANAL 1 | L6 | 1.3 A 1.5 V
AM CANAL 19 | L8 L9 | OSCILLO SUR BASE Q 18 AMPLITUDE MAXI ET 27.185 MHZ
| L10 | IDEM SUR COLLECTEUR Q19
IDEM TX | L8 L9 L10 L11 L13 L14 | REGLER POUR PUISSANCE MAXI (L13 ET L14 POUR 4 W)
IDEM 1 KHZ 30 MV GENE BF | RV 4 | REGLER POUR 85 % MOD PUIS DIMINUER LE GENE A 10 MV POUR OBTENIR PLUS DE 50 % DE MODULE
TX GENE 1 KHZ 60% | L1 L2 L3 L4 L5 | REGLER LE NIVEAU RECEPTION AU MAXIMUM
IDEM | RV2 | S9
IDEM RF 60DB UV | RV1 | SQUELCH