MIDLAND 77-805

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

TABLEAU DES TENSIONS

REGLAGES

CONDITIONS | POINTS DE REGLAGES | REGLAGES
AM CANAL 19 RX | CT 1 | PATTE 12 10.240 MHZ
AM CANAL 40 | L6 | R 41/R42 . 4.7 VOLTS
CANAL 1 | L6 | 1. A 1.78 V
AM CANAL 19 | L7 L8 | OSCILLO SUR BASE Q 14 AMPLITUDE MAXI ET 27.185 MHZ
| L9 | IDEM SUR COLLECTEUR Q15
IDEM TX | L7 L8 L9 | REGLER POUR PUISSANCE MAXI
IDEM 1 KHZ 30 MV GENE BF | RV 4 | REGLER POUR 85 % MOD PUIS DIMINUER LE GENE A 1.5 MV POUR OBTENIR PLUS DE 50 % DE MODULE
TX GENE 1 KHZ 60% | L1 L2 L3 L4 L5 | REGLER LE NIVEAU RECEPTION AU MAXIMUM
IDEM RF 60DB UV | RV3 | SQUELCH