PTBM049A0X

TRITON

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

Points de Réglages | Réglages | Description | Résultats
--- | --- | --- | ---
OSCILLATOR |  |  |
| CT1 |  | 10.240MHz
TP | VCO | VCO DC Voltage | 2,5 Volt 27.175MHz
RECEPTION |  |  |
T5 | RF RX |  |
T6 | RF RX |  |
L14 | FI | 10,7MHz |
T7 | FI | 10,7MHz |
T8 | FI | 455kHz |
T9 | FI | 455kHz |
T10 | AM DETECTION | 455kHz |
EMISSION |  |  |
L2 | PLL |  |
T2 | PLL |  |
L5 | EMISSION |  | MAXI
T3 | IDEM |  | MAXI
T4 | IDEM |  | MAXI
L11 | IDEM |  | MAXI
L12 | IDEM |  | MAXI
METER |  |  |
RV4 | S'METRE TX |  |
RV501 | SWR METRE |  |
RV3 | S'METRE RX |  | S"9"
. |  |  |
RV1 | Squelch |  | LIMITE COUPURE
RV2 | AM Modulation | 90% |
T501 | FM |  | DISCRI