Zodiac P-8000 CB-Radio

#
Zodiac P-8000

##
REGLAGES

##
RETOUR AU SOMMAIRE

#### TC1 10.240MHz

L18 10.240 MHz

RECEPTION

L1 RF

L2 RF

L3 RF

L4 RF

L6 IF (10.7MHz)

L7 FM Discri

VR5 Mic. Gain

VR6 FM-Deviation

L19 VCO

EMISSION

L20

L21

L24

L27

##
Micro Connection

BROCHES | Description
--- | ---
1 | MASSE
2 | 6 Volt
3 | HP
4 | Micro
5 | SQ
6 | TX Key (Connecter a la masse)

#
Komponent`s

Schematic diagram Main PCB

Schematic diagram Display PCB

Component layout Main PCB

2SC2314 Finale Transistor

LC7132 PLL Frequency Synthesizer

RLC10483 FM IF and Detector

NJM386S Audio Power Amplifier

MC2833 FM Transmitter Circuit