PRESIDENT McKinley Ancien

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE

SYNOPTIQUE

SYNTHESE

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
FREQUENCEMETRE SUR TP12 (IC2 Broche 8) | CANAL 19 AM |  | 10.240 MHZ
OSCILLO SUR TP 15 (Secondaire L8) | IDEM CLARIFIER MILLIEU | L18 | MAXI RF
Voltmetre sur TP9 | CANAL 40 AM | L13 | 5.00 VOLTS
Oscillo sur TP1 | CANAL 19 USB | L14 | MAXI RF
Fréquencemetre SUR TP1 | IDEM | CT3 | 34.9875 MHZ
IDEM | IDEM LSB | L19 | 34.9825 MHZ
IDEM | IDEM AM | L20 | 34.9850 MHZ
IDEM | IDEM LSB TX | VR3 | 34.9825 MHZ
IDEM SUR TP10 | CANAL 1 USB |  | 1.430 MHZ
IDEM SUR TP3 | CANAL 19 USB | CT1 | 7.8025 MHZ
IDEM | IDEM LSB | CT2 | 7.7975 MHZ
IDEM EN DECONNECTANT TP7 ET TP8 | CANAL 19 AM TX | L17 | 7.800 MHZ RECONNECTER TP7 ET TP8

RECEPTION

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
GENE AVEC 10 NF SUR TP 13 (COLLECTEUR TR10) 4.8 MHZ 1000 HZ 30 % | CANAL 19 | L3 L4 | MAXI
GENE AVEC 10 NF SUR ANTENNE 27.185 MHZ 1000 HZ 30 % | IDEM | L5 L6 L7 L8 L9 L10 | MAXI PUIS REAJUSTER L3 ET L4
IDEM | IDEM | L1 L2 | MAXI
OSCILLO SUR TP14 (EMETTEUR TR6) |  |  | IDEM AVEC NOISE BLANKER
GENE AVEC 10 NF SUR TP13 (COLLECTEUR TR10) 7.8025 MHZ SANS MODULATION | CANAL 19 | L3 L4 | MAXI
GENE AVEC 10 NF SUR ANTENNE 27.186 MHZ SANS MODULATION | CANAL 19 | L5 L6 L7 L8 L9 L10 | MAXI PUIS REAJUSTER L3
GENE AVEC 10 NF SUR ANTENNE 27.185 MHZ 1000 HZ 30 % 1000 UV | CANAL 19 SQUELCH MAXI | VR3 | AJUSTER LIMITE COUPURE
IDEM AVEC 100 UV | CANAL 19 | VR1 | S METRE A S9

EMISSION

PROCEDURES | POSITIONS | REGLAGES | RESULTATS
WATTMETRE SUR ANT INJECTER 800 ET 1200 HZ SUR MICRO 50 MV | CANAL 19 USB MIKE GAIN MAXI | L26 L27 L28 L29 L36 | VR7 AU MINI, AJUSTER POUR MAXI PUISSANCE
ANALUSER DE SPECTRE SUR ANT | CANAL 19 AM MIKE GAIN MINI | L39 | AJUSTER POUR MINI 54 MHZ HARMONIQUES
AMPEREMETRE SUR TP8 SANS MODUL | CANAL 19 USB MIKE GAIN MINI | VR8 | RETIRER TP8 AJUSTER POUR 35 MA RECONNECTER TP8
IDEM SUR TP7 | IDEM | VR9 | RETIRER TP7 AJUSTER POUR 45 MA RECONNECTER TP7
WATTMETRE SUR ANT | IDEM | VR5 | CARRIER BALANCE AJUSTER POUR MINI PORTEUSE ET VERIFIER EN LSB
IDEM AVEC LES 2 TONS SUR MICRO | IDEM MIKE GAIN MAXI | VR7 | RF ALC AJUSTER POUR 11.0 WATTS PEP
IDEM SANS MODULATION | CANAL 19 AM MIKE GAINMINI | VR6 | PUISSANCE AM AJUSTER POUR 4 WATTS
IDEM SANS MODULATION | IDEM | VR10 | S METRE AJUSTER LE S METRE