PRESIDENT RANDY

MAYCOM AH 29

STABO XH-9082

##
RETOUR AU SOMMAIRE

PLATINE 1PLATINE 2PLATINE 3

PLATINE IFPLATINE MICPLATINE VCOPLATINE CPU

MOFIFS

REGLAGES

POINTS DE REGLAGES | RESULTATS
T101 | RECEPTION
T102 | RECEPTION
T103 | RECEPTION
T104 | FI 10.695 MHZ
T105 | EMISSION
T106 | EMISSION
T301 | DISCRI FM
T401 | VCO
CT201 | 3.600 MHZ
CT301 | 10.240 MHZ
RV101 | SQUELCH
RV102 | MODULATION AM
RV103 | PUISSANCE
RV301 | S’METRE
RV401 | DEVIATION FM